附件：

采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院货物采购项目，本项目所属行业：工业。采购编号：HSFY25YX-08。本项目预算金额为32757.2元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

1. 采购内容和技术要求

**参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **最高限价（预算单价）（元）** | **最高限价（预算总价）（元）** | **参数** |
| **1** | **子宫颈活体取样钳** | **20把** | **855** | **17100** | **1、180 盖板式****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **2** | **流产吸引头** | **20个** | **18** | **360** | **1、5号****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **3** | **流产吸引头** | **20个** | **18** | **360** | **1、6号****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **4** | **流产吸引头** | **20个** | **18** | **360** | **1、7号****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **5** | **流产吸引头** | **20个** | **18** | **360** | **1、8号****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **6** | **子宫刮勺** | **20个** | **140** | **2800** | **1、7号****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **7** | **宫内节育器取出勾** | **10个** | **15** | **150** | **1、280号****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **8** | **子宫探针** | **20把** | **25** | **500** | **1、0，直，带刻度，柔****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **9** | **子宫吸肉钳** | **5把** | **348** | **1740** | 1. **250\*6 直**
2. **材质：耐高温不锈钢**
 |
| **10** | **吸引管** | **2根** | **400** | **800** | 1. **管路长度≤3000mm、外径≤10mm、内径≤5mm;**
2. **管路多处可拆卸;感应压力模块可更换;**
3. **组成部件:进水管路支持双通道;带≤2个止水夹;含1个金属鲁能接头;含2个金属头进水针;含1个Y 型三通;含1个压力室;**
4. **使用状态:支持可重复使用;**
5. **灭菌方式:支持134℃的高压蒸汽灭菌器消毒灭;**
6. **配套感应膜片参数:**

**（1）感应膜片外径≤22.3mm、外缘凸起厚度≤3mm****（2）支持快速拆卸安装:****（3）支持高温高压灭菌消毒:** |
| **11** | **宫内节育器取出钳** | **10把** | **282.72** | **2827.2** | **1、220 弯****2、材质：耐高温不锈钢** |
| **12** | **电子血压计** | **1台** | **1600** | **1600** | 1. **本产品由本体、袖带、电源适配器、充电电池和空气管组成。**
2. **2、主要性能：测量范围 压力0～40.0kPa (0～300mmHg)；脉搏数 40次/分～200次/分。**

**3、精度压力±0.4kPa (±3mmHg)；脉搏数精度为±5%。 记 忆 值 能够记忆100组数据。****4、适用范围：适用于测量人体血压及脉搏数，适用于成人及3岁以上儿童。** |
| **13** | **氩气软电极** | **1台** | **3800** | **3800** | **1、长度：2800mm****2、外径：2.30mm****3、导电金属丝直流电阻：<1.5Ω****4、额定峰值电压：4500V****输出功率：≤400W** |
|  | **合计** |  |  | **32757.2** |  |