附件：
项目编号：HSFY-YXK-2026048
	序号
	产品名称
	单位
	参数

	1
	染色体滴片晾片板
	个
	1、 基础产品信息

	项目
	参数详情

	产品名称
	20位塑料载玻片晾片板（染色体滴片适配款）

	适配场景
	细胞遗传染色体滴片晾干、中期玻片静置风干、产前/外周血染色体制片存放、染色前置暂存

	主色调
	深蓝色

	标配容量
	单次可放置20张标准76×26mm载玻片

	常用材质
	食品级ABS硬质塑料（进阶款可选PS聚苯乙烯），耐卡诺固定液、甲醇、冰醋酸常规制片试剂腐蚀



二、外形尺寸参数
1. 板材整体外部尺寸：长300 mm × 宽196 mm，板体常规厚度12~15 mm
2. 单条玻片放置凹槽：
- 凹槽内长度：77 mm（适配国标载玻片76mm长度，预留微量公差）
- 凹槽内部宽度：27 mm，适配26 mm标准玻片宽度
- 凹槽槽深：3 mm，玻片嵌入后不易滑移
3. 槽内防滑凸点：每条槽底部分布4枚微型凸起支点，抬升玻片底面，保障滴片之后玻片上下空气流通，风干速率均匀，减少水印、盐析痕迹
4. 槽间隔断：相邻凹槽做加厚格挡，避免制片过程样本交叉污染；板上边沿做卡位卡扣结构，支持多层稳定堆叠存放

三、性能工艺参数
- 耐受温度区间：-20℃ ~ 80℃，可放入低温环境做慢速风干，适配染色体滴片控温晾干工艺；不可高温高压灭菌（ABS高温易形变），消毒推荐75%乙醇浸泡擦拭
[bookmark: _GoBack]- 耐试剂：耐受常规染色体制片试剂：甲醇、冰醋酸、Giemsa染液、PBS缓冲液，短期浸泡不会出现开裂、发白溶胀问题。







