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项目编号：HSFY-YXK-2026054
	序号
	产品名称
	单位
	参数

	1
	玻璃量筒
	个
	1、 基础规格参数 
1. 标称容量：100 mL
2. 分度值：1mL
3. 总高度：260±10 mm
4. 筒身内径：30 mm
5. 底座直径：60 mm
6. 倾倒嘴：一体式斜口倾倒嘴，引流不挂液
2、 精度允差（国标GB/T 12804）：A级（实验室精准计量）：±0.50 mL
3、 材质与结构 
1. 筒身材质：高硼硅3.3玻璃，耐酸碱、耐高温，耐受温差≤120℃
2. 底座：实心玻璃底座，放置稳定不易倾倒
3. 刻度标识：耐蚀刻红色环形刻度线，数字清晰，耐有机溶剂擦拭不掉标
4. 筒口：带导流倾倒嘴，转移液体无挂壁残留； 
4、 适用与使用参数 
1. 适用温度：常温20℃（校准基准温度），短时耐热≤150℃，禁止明火直接加热
2. 用途：实验室粗略量取液体试剂，如甲醇、冰醋酸、生理盐水等
3. 存储：直立存放，避免磕碰，禁止叠加堆放
五、标识信息：筒身永久刻印：容量100mL、分度值、精度等级等




