采购内容和技术要求
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026058。本项目预算金额为21300元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	便携式冷藏箱
	2
	3500
	7000
	1、容积：≥8L
2、工作室尺寸(mm)长*宽*高：约295*167*168
3、外部尺寸(mm)长*宽*高：约335*225*205
4、可存放血袋数量(200ml)：≥10袋
5、保温时间：在外温度+43°C以下，箱内温度2-8°C可维持24小时以上
6、产品配置：冷藏箱*1、蓄晶冰盒400ml*4、数显温度计*1、打印机*1台

	2
	智能混匀仪
	1
	5000
	5000
	1、 转速：100~200r/min 
2、 转速精度：100r±2r/min
3、 定时范围：0~99min 
4、时间精度：±1s/min
5、输入功率：40VA 
6、偏心回转直径：22mm 
7、定时设置批次：1~4(循环式) 
8、有透明防护盖
9、5寸液晶触摸屏
10、 提供计量检测报告
11、 电源电压：AC220V 50HZ
12、 提供计量检测报告

	3
	温度计
	30
	50
	1500
	1、测量量程	‑30℃ ～ +100℃
2、测温介质	红色染色酒精
3、分度值	1℃（常规），可选0.5℃
4、允许误差	‑30～0℃：±2℃；0～100℃：±1℃
5、外壳材质	高硼硅玻璃
6、备注	酒精沸点78℃，该量程到100℃属于理论量程，实际不能长时间超过78℃，温度超过78℃内部酒精汽化，会造成温度计损坏、读数失效
[bookmark: _GoBack]适用场景	实验室、水浴、常温环境测温，不适合持续高于78℃工况
7、温度计需要可悬挂于冰箱内

	4
	温度计
	4
	50
	200
	1、测量量程	-100℃ ～ +50℃
2、测温介质	红色染色酒精
3、标准分度值	1℃
4、可选分度值	0.5℃（高精度款）
5、测温允许误差	-100℃～-20℃：±2-20℃～+50℃：±1℃
6、外壳材质	高硼硅透明玻璃
7、适用测温环境	低温环境、冷库、实验室低温实验、冷冻设备检测
8、产品特性	耐超低温、无毒安全、读数清晰；不可测量50℃以上高温
9、温度计需要可悬挂于冰箱内

	5
	医用冰箱
	1
	6000
	6000
	1、容积：210L
2、外形：550*560*1700（长宽高）
3、温度：冷藏2~8℃；冷冻：-10~26℃，双温独立控温，双循环
4、节能、省电、噪音低
5、温、湿度电子显示屏
6、万向脚轮
7、内部结构：冷藏3层搁架+1个隔框；冷冻至少2个抽屉或搁架

	6
	医用检查灯
	1
	1600
	1600
	1. 亮度：用于阴道、宫颈检查，需要足够亮度。
2. 显色：妇科检查需要准确分辨宫颈、银道黏膜等色泽。
3. 色温：不易造成视觉疲劳。
4. 光斑直径：能覆盖整个检查视野。
5. 温升控制：冷光源，长时间检查不发烫。
6. 光源寿命：采用寿命上的LED灯。
7. 移动方式：落地式、带脚轮、带刹车。
8. 稳定性：支架选择底座稳定的不锈钢或者铝合金材质。
9. 调节于灵活性：灯臂支持多角度、大范围灵活多角度调节
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