[bookmark: _GoBack]附件：
项目编号：HSFY-YXK-2026078
	序号
	产品名称
	单位
	参数

	1
	光固化复合树脂
	盒
	1、产品型号：P60
2、颜色：A2、A3
3、弯曲强度(FS)：150-180 MPa
4、压缩强度：350-400 MPa
5、拉伸强度：约80-100 MPa
6、表面硬度：维氏硬度80-90，高于Z350，耐磨耗率低
7、剪切粘接强度：25-35 MPa，与牙体粘接牢固，微渗漏少

	2
	流动树脂
	支
	1、 型号：F02
2、 流动性：低流动（约2 mm/1 min）
3、 颜色：A1、A2
4、 适应症：楔缺、颈部/根面微创、浅窝洞、衬层/垫底
5、 关键性能：持续氟释放/再充、高X线阻射、固化前后无色差、韧性与牙本质弹性模量接近，应力缓冲好
6、 类型：低流动注射型复合树脂（含氟，S-PRG填料）

	3
	流动树脂
	支
	1、 型号：F00
2、 颜色：A1、A2
3、 流动性：≈0 mm/min（“零流动”）
4、 抗压强度：350 MPa
5、 填料：纳米混合，抛光更优
6、 离子释放：（F⁻、Na⁺、Al³⁺等），抑龋与再矿化更强
7、 固化深度/操作：建议≤2 mm分层；光固化灯需广谱、软启动、光衰小
8、 适应症：楔状缺损、牙颈部/邻面微创、垫底/洞衬



