采购内容和技术要求
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026049。本项目预算金额为80000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	智能脉诊仪器
	1
	40000
	40000
	1)传感器类型：压阻式传感器;
2)探头最大行程：≥45mm;
3)外加力学量范围：0～300g，分辨率≤0.1g，误差≤10%，最大压强≤80kPa;
4)脉压测量范围：0～80g，分辨率≤0.035 克，误差≤10%;
5)脉率测量范围：40 次/分钟～200 次/分钟，分辨率≤1 次/分钟，误差≤2 次/分钟；
6)传感器与手腕接触面直径： 8～10mm；
7)内置锂电池容量：≥5000mAh；
8)脉搏数据收集、处理、解读等功能
9）配套技术软件：
a主要由脉搏压力传感器、脉图采集界面、脉象处理单元和系统客户端组成。
b支持硬件和软件两种操作方式进行定关、测脉，支持区分左右手。
c支持根据脉象测量结果进行八纲辨证分析，具备脉位、脉率、脉力、流利度、紧张度、均匀度等多维度脉象识别功能。
d支持根据脉象测量结果,生成可视化数据，并在检测报告里呈现脉诊结果，提供个体化中医养生调养方案建议，包括穴位保健、饮食建议、运动生活指导等。
e具有多维度数据管理功能，支持对测量结果数据进行统计分析，并以图表显示。
f支持连接电脑，硬件可以运行通用软件和配套脉诊仪软件。
10）禁止泄露云端数据。

	2
	舌诊仪
	1
	40000
	40000
	1.舌面图像处理分析 ：支持舌色、舌形 、苔质、 苔色、面色等多维度特征数据实时提取。
2.问卷测评：舌面象采集后，支持问卷方式进行体质测评，准确定位患者的体质健康状况。
3.患者信息管理：包括姓名、手机号、性别、年龄、身份证号等信息录入。
4.舌面诊报告生成：包含体质辨识、八纲辨证、健康评估、理疗保健、饮食建议、运动生活建议等多维度内容展示。
5.历史报告查询：包括用户姓名、测量时间、手机号、舌象结果等历史数据查询。
6.图像分辨率：≥50p/mm
7.图像色差：≤20
8.图像相对畸变：不得超过±5%
9.设备为一体式。
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