采购内容和技术要求
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026053。本项目预算金额为20400元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	温灸仪（葫芦灸）
	2
	4500
	9000
	一、利用电加热的原理，采用靶向导入法，功率12W，内部温度:190°～260°，外部温度45°～55°，释放功能温度170°～190°，可充分发挥艾绒药草包的药性特性。
二、利用电、磁、波、远红红外线功能，无烟、无明火，无创伤。
三、祛湿散寒、温阳补虚。
四、温度控制可在35°C-45°C-55°C三挡可调，误差≤±10%。
五、治疗时间可在1min～60min范围设置，误差≤±5%。最小调节时间设定为4min;连续无故障工作时间≥1000h。
六、显示和设置当前治疗时间和治疗温度，超温后自动停止加热(切断输出)并发出警示音且具有可视化提示。
七、机身金属钛合金材质，气动液压装置，可实现各角度自由伸缩固定。
八、包含红外温热功能、无烟燃烧功能、区域性穴位刺激功能、防热外散功能，360度立体旋转，含静音排风扇、医用万向轮。


	2
	温灸仪（坐式）
	2
	4200
	8400
	一、运行模式:连续运行。
二、温度控制可在40°C～60°C调节，误差≤土10%，利用电加热的原理，采用靶向导入法
三、具备≥8个施灸部位、≥6个红光,释放功能温度170°～190°。
四、治疗时间可在1min～60min范围设置，误差≤土5%。最小调节时间设定为1min。连续无故障工作时间≥1000h。
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	3
	艾灸凳
	10
	300
	3000
	一、包含扶手、靠背、腹部、足部艾灸功能
1. ≥六仓加热
1. 产品尺寸：约76×50×43cm



	
	合计
	
	
	20400
	



